(재) 세종문화회관

화장실 액상 방향제 및 변기 세정제 구매 및 유지관리

2017. 02.

재단법인 세종문화회관

1. 용역 개요

본 과업지시서는 “화장실 액상 방향제 및 변기 세정제 구매 및 유지관리”를 계약자가 계약일로부터 12월 31일까지 방향제, 세정제, 자동분사기를 설치, 교체, 관리하여 쾌적한 화장실을 이용자에게 제공한다.

2. 적 용

본 과업지시서는 “화장실 액상 방향제 및 변기 세정제 구매 및 유지관리 ”에 적용한다.

3. 설치 장소

□ 서울특별시 종로구 세종대로 175 재단법인 세종문화회관

4. 품질 조건

가. 품질 기준 공인기관에서 품질을 인증한 제품(Q마크인증) 이어야          한다.

나. 구성 성분 중 인체에 유해한 물질은 관련 법령에서 허용하는 범위를            초과하지 않도록 하여야 한다.

다. 방향제는 화장실 내부에 항상 향취가 지속되어야하며, 세정제는 기           기를 부식 시키지 않고 악취가 제거되어야 하며, 항상 쾌적한 환경이          유지 될 수 있도록 조치하여야 한다.

5. 납품 사항

가. 설치약제는 최상급을 사용하고 사전 승인을 득한 후 방향제 및 세정제를 1회/월 이상 교체하여야 하며, 교체 후 15일을 전후 약제의 부족분에 대해서는 이를 교환하여야 한다.

나. 방향제 및 세정제는 월1회 교환하며, 자동 소진되는 기능을 갖추  도록 하여야한다.

다. 계약자는 월 1회 이상 화장실에 순회점검을 실시하여 기기 작동상태를 점검하여야 하며, 이상 발견 시 즉시 보수하여 항상 정상 기     능을 유지시켜야 한다.

라. 케이스 설치 시에는 부득이한 경우를 제외하고 발주처의 시설물이 훼손 되지 않는 방법을 택하여야 하며, 설치작업 중 타일파손 등의 손상이 있을 시 계약자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

마. 화장실 세정제 분배기 재질은 스테인리스로 파손 및 충격에 견고   하여야 한다.

바. 방향제 및 세정제의 자동분무기 케이스는 무상지원하며, 발주처에서 지정한 장소에 무상설치 한다.

사. 계약자는 계약종료일에 자동분무기 케이스를 철거하여야 한다.

6. 제품 규격

□ 방향제

◦ 종    류 : 공기방향제(액상형)

◦ 분출방식 : 전자식(타이머 방식)

◦ 용    량 : 300㎖ 이상 / 월 1통 소요기준

◦ 품질검사 : 다음 요건 중 한 가지 이상을 충족한 제품

1. 친환경 제품으로 Q마크 인증 제품

2. “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률” 제2조,제16조,제34조항 및 환경부고시 제2016-254호 “위해우려제품 지정 및 안전·표시기준”에 따라 검사한 결과 합격한 제품으로서 “환경기술 및 환경산업 지원법” 제17조제3항, 동법시행령 제23조제2항 및 동법시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품으로 인증된 제품

□ 세정제

◦ 종    류 : 화장실 소변기용 세정제

◦ 분출방식 : 전자식(타이머 방식)

◦ 용    량 : 220㎖ 이상 / 월 1통 소요기준

◦ 품질검사 : 다음 요건 중 한 가지 이상을 충족한 제품

1. “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률” 제2조,제16조,제34조항 및 환경부고시 제2016-254호 “위해우려제품 지정 및 안전·표시기준”에 따라 검사한 결과 합격한 제품으로서 “환경기술 및 환경산업 지원법” 제17조제3항, 동법시행령 제23조제2항 및 동법시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품으로 인증된 제품

7. 점검결과 조치 및 긴급 보수

가. 계약자는 설치기기의 분실과 파손 시에 신속히 원상태로 재설치하여야 한다.

나. 방향제 내부 소모품인 밧데리는 무상으로 교체 하고 기기 고장시에도 교체 설치하여야 한다.

8. 납품 검수

방향제, 세정제 공급기 납품 계약자는 매월 점검 시에는 사전 · 사후에 납품현장의 발주처에게 반드시 통보하고 이상 유무를 확인하며  방향제 및 세정제 약제 교체 후 정기점검표와 샘플사진을 첨부하여     검수를 받는다.

9. 기타 사항

가. 계약자에 대한 출입조치는 작업 하루 전에 발주처에 서면으로 작성하여 제출하여야 한다.

나. 방향제 및 세정제로 인하여 문제가 발생시는 발생 즉시 원인을 규정한 자료를 제출하여야 하며, 계약자측이 원인을 제공한 경우 계약자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

다. 계약자는 발주처에 기 설치된 방향제 및 세정제의 케이스를 계약종료 후 철거하여야 한다.

【 별첨 】1. 화장실 액상 방향제 및 세정제 설치위치 및 수량  1부.

2. 점검표 1부.

화장실 액상 방향제 및 세정제 설치위치 및 수량

설치 위치	각 층 별	방향제 (수량)	세정제 (수량)	비고
세종 대극장	1층(南)	3		男1,女2
	1층(北)	2		男1,女1
	2층(南,北)	4		男2,女2
	3층(南,北)	4		男2,女2
	4층(南,北)	4		男2,女2
	5층(南,北)	4		男2,女2
	지하1층(南)	2		男1,女1
	지하2층(南)	2		男1,女1
	무대뒤지하분장실	2		男1,女1
사무동	1층(세종홀후문)	2		男1,女1
	2층(세종아카데미)	2		男1,女1
	2층(서비스프라자)	2		男1,女1
	2층(사장실앞)	2		男1,女1
	3층	2	3	男4,女1
	4층	2	6	男7,女1
	지하1층	2		男1,女1
세종 M시어터	3층	2		男1,女1
	4층	2		男1,女1
	5층	2		男1,女1
세종 체임버홀		2		男1,女1
미술관(지하) 앞		2		男1,女1
충무공이야기		4		男2,女2
광화문아띠		4		男2,女2
예술동	1층(가동)	2		男1,女1
	1층(다동)	2		男1,女1
	2층(가동)	2		男1,女1
	2층(다동)	1		공용1
	3층(나동)	2		男1,女1
	3층(다동)	2		男1,女1
	4층(다동)	2		男1,女1
	5층(다동)	2		男1,女1
합계		74	9

점  검  표

설치 위치	각 층 별	방향제 (수량)	세정제 (수량)	점 검 사 항			비고
				충약상태	외관상태	작동상태
대극장	1층(南)	3					男1,女2
	1층(北)	2					男1,女1
	2층(南,北)	4					男2,女2
	3층(南,北)	4					男2,女2
	4층(南,北)	4					男2,女2
	5층(南,北)	4					男2,女2
	지하1층(南)	2					男1,女1
	지하2층(南)	2					男1,女1
	무대뒤지하분장실	2					男1,女1
사무동	1층(세종홀후문)	2					男1,女1
	2층(세종아카데미)	2					男1,女1
	2층(서비스프라자)	2					男1,女1
	2층(사장실앞)	2					男1,女1
	3층	2	3				男4,女1
	4층	2	6				男7,女1
	지하1층	2					男1,女1
M 시 어 터	3층	2					男1,女1
	4층	2					男1,女1
	5층	2					男1,女1
세종 체임버홀		2					男1,女1
미술관(지하) 앞		2					男1,女1
충무공이야기		4					男2,女2
광화문아띠		4					男2,女2
예술동	1층(가동)	2					男1,女1
	1층(다동)	2					男1,女1
	2층(가동)	2					男1,女1
	2층(다동)	1					공용1
	3층(나동)	2					男1,女1
	3층(다동)	2					男1,女1
	4층(다동)	2					男1,女1
	5층(다동)	2					男1,女1
특기사항

2017.   .    .

점검자 :         ( 인 )